\documentclass[a4paper,12pt]{article} 
\usepackage[T2A]{fontenc}			
\usepackage[utf8]{inputenc}			
\usepackage[english,russian]{babel}	
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,amsthm,mathtools} 
\usepackage[colorlinks, linkcolor = blue]{hyperref}
\usepackage{upgreek}\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=3cm,bindingoffset=0cm]{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{xcolor}
\author{Гришаев Г.П.}
\title{3.3.4. Эффект Холла в полупроводниках.}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
\newpage
\textbf{Цель работы}: измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.


\textbf{В работе используются}: электромагнит с источником питания, амперметр, милливеберметр, реостат, источник питания, цифровой вольтметр, образцы легированного германия.\\
\section*{Описание работы}
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.5]{1.png}
\end{center}
Схема для измерения ЭДС Холла представлена на рисунке. В зазоре электромагнита создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять регуляторами источника питания электромагнита. Градуировка магнита проводится при помощи милливеберметра.\\
Образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе, подключается к источнику питания. При замыкании К$_2$ вдоль длинной стороны образца течёт ток, величина которого регулируется реостатом $R$ и измеряется миллиамперметром. В образце, помещённом в зазор, возникает разность потенциалов $U_{34}$, которая измеряется с помощью цифрового вольтметра.\\
Влияние омического падения напряжения исключается измерением напряжения $U_0$ между 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. По знаку $\mathcal{E} = U_{34} \pm U_0$ можно определить характер проводимости -- электронный или дырочный, зная напрявление тока в образце и напрвление магнитного поля.\\
Померив ток $I_{35}$ в образце и напряжение $U_{35}$ между контактами 3 и 5 в отсутствие магнитного поля можно рассчитать проводимость материала по формуле
$$
\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35}al},
$$
где $L_{35}$ -- расстояние между контактами 3 и 5, а $a$ и $l$ -- толщина и ширина образца.
\section*{Ход работы}
\begin{enumerate}
\item Подготовим установку к работе.
\item Проградуируем электромагнит. Определим связь между индукцией $B$ магнитного поля в зазоре электромагнита и током $I_M$ через обмотку сняв зависимость потока $\text{Ф} = BSN$, пронизывающего пробную катушку, находящуюся в зазоре, от тока $I_M$.
\begin{table}[h]
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|l|}
\hline
$I$, А  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
$B$, Вб &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
\end{enumerate}
\end{document} 
